# Utilizarea seturilor de conversie

## Reechiparea HSS cu HM/TC

Cu ajutorul adaptorului HM/TC, la cuţitul de rindea HM/TC se poate monta o rindea dotată cu cuţite de rindea HSS.

- Deşurubaţi cele 3 şuruburi de fixare (14) cu ajutorul cheii Torx (13) şi scoateţi falca de prindere (15).
- Împingeţi etrierul de blocare (19) împreună cu cuţitul de rindea (18) afară din capul portcuţit (16), respectiv din canalul de ghidare (17).
- Scoateţi şuruburile (20).
- Introduceţi etrierul de blocare (19) şi adaptorul (37) în şablonul de reglare (22). Etrierul de blocare (19) trebuie să se fixeze în canelura şablonului de reglare (consultaţi imaginea S).
- Împingeţi din lateral cuţitul de rindea HM/TC (23) în adaptorul (37). Şipca de la adaptor (37) trebuie astfel să pătrundă în canelura de la cuţitul de rindea HM/TC (consultaţi imaginea S).
- Strângeţi şuruburile (20).
- Aşezaţi etrierul de blocare (19) împreună cu adaptorul (37) şi cuţitul de rindea (18) în capul portcuţit (16), respectiv în canalul de ghidare (17).
- Aşezaţi falca de prindere (15) şi înfiletaţi ferm şuruburile de fixare (14).
- Cuţitul de rindea trebuie să fie montat şi aliniat centrat faţă de talpa de rindea (11). Strângeţi apoi ferm cele 3 şuruburi de fixare (14) cu ajutorul cheii Torx (13). Respectaţi în acest sens secvenţa de strângere specificată pe falca de prindere (15) de (①②③).

## Reechiparea HM/TC cu HSS

Rindelele echipate cu cuţite de rindea HM/TC pot fi reechipate cu cuţite de rindea HSS.

- Deşurubaţi cele 3 şuruburi de fixare (14) cu ajutorul cheii Torx (13) şi scoateţi falca de prindere (15).
- Împingeţi etrierul de blocare (19) împreună cu cuţitul de rindea (18), respectiv cu adaptorul HM/TC (37) afară din capul portcuţit (16).
- Scoateţi şuruburile (20).
- Montaţi cuţitul de rindea HSS asamblat vezi Cuţitul de rindea montat (consultă imaginile E–F) şi aliniaţi-l pe mijlocul tălpii de rindea (11).
- Aşezaţi falca de prindere (15) şi trageţi ferm cele 3 şuruburi de fixare (14) cu ajutorul cheii Torx (13). Respectaţi în acest sens secvenţa de strângere specificată pe falca de prindere (15) de (①②③).