# Монтажа

- Пред било каква интервенција на електричниот алат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, извадете ја батеријата од него. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Избор на сечило на рендето
Замена на HSS-сечилото на рендето
Замена на HM/TC-сечилото на рендето
Употреба на сетови за префрлање
Всисување на прав/струготини