# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | مقياس عمق النشارة
(2) | زر دوار لضبط عمق النشارة (سطح القبض معزول)
(3) | مقذف النشارة (اليمين/اليسار، خياري)
(4) | قفل تشغيل مفتاح التشغيل والإطفاء
(5) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(6) | المركمA)
(7) | زر فك إقفال المركمA)
(8) | لولب غطاء السير
(9) | غطاء السير
(10) | ذراع تحويل اتجاه قذف النشارة
(11) | نعل المسحاج
(12) | حز بشكل V‏
(13) | مفتاح الربط الصندوقي ذو المقبض على شكل حرف T/مفتاح الربط توركس
(14) | لولب تثبيت فك القمط
(15) | فك القمط
(16) | رأس السكين
(17) | حز توجيه لسكين السحج
(18) | سكين السحج HSS‏
(19) | مشبك تثبيت سكين السحج HSS‏
(20) | لولب تثبيت لمشبك تثبيت سكين السحج HSS‏
(21) | جهاز شحذ لسكين السحج HSS‏
(22) | مقياس ضبط لسكين السحج HSS‏
(23) | سكين السحج HM/TC‏A)
(24) | مصد التوازي
(25) | مقياس لعرض التفريز
(26) | صامولة تثبيت لضبط عرض التفريز
(27) | لولب تثبيت مصد التوازي
(28) | خرطوم الشفط (بقطر 35 مم)A)
(29) | كيس الغبار/النشارةA)
(30) | لولب تثبيت دليل عمق التفريزA)
(31) | دليل عمق التفريزA)
(32) | سنادة التخزين
(33) | سير الدفع
(34) | عجلة السير الكبيرة
(35) | عجلة السير الصغيرة
(36) | مقبض (سطح قبض معزول)
(37) | مهايئ لتعديل سكين السحج من HSS إلى TC‏A)
(38) | بيان حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية

A)

  لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.