# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azionamento accidentale dell’interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

- Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre pulite l’elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Mantenere scorrevole il piedino d’appoggio (32) e pulirlo con regolarità.

Quando le spazzole di carbone sono usurate, l’elettroutensile si spegne automaticamente. In tale caso, l’elettroutensile andrà inviato per manutenzione al Servizio Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

## Sostituzione della cinghia di trasmissione (vedere Fig. Q–R)

Svitare la vite (8) e prelevare la copertura della cinghia (9). Rimuovere la cinghia di trasmissione (33) usurata.

Prima di montare una nuova cinghia di trasmissione (33), pulire entrambi gli ingranaggi della cinghia: (34) e (35).

Applicare la nuova cinghia di trasmissione (33) dapprima sull’ingranaggio piccolo della cinghia (35), quindi spingere la cinghia di trasmissione (33) sull’ingranaggio grande della cinghia (34), ruotando manualmente.

Accertarsi che la cinghia di trasmissione (33) scorra esattamente nelle scanalature longitudinali degli ingranaggi della cinghia (34) e (35).

Applicare la copertura della cinghia (9) e serrare la vite (8).