# Montarea

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât şi în timpul transpor‌tului şi depozitării acesteia extrageţi acu‌mulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Alegerea cuţitului de rindea
Înlocuirea cuţitelor de rindea HSS
Înlocuirea cuţitelor de rindea HM/TC
Utilizarea seturilor de conversie
Instalaţia de aspirare a prafului/aşchiilor