# استبدال سكاكين السحج HM/TC‏

- احترس عند استبدال سكاكين السحج. لا تلمس سكاكين السحج من حواف القطع. قد تصاب بجروح من جراء حواف القطع الحادة.

استخدم فقط سكاكين سحج HM/TC الأصلية من Bosch.

سكاكين السحج المصنوعة من المعدن الصلد (HM/TC) مزودة بطرفين حادين للقطع مما يسمح بقلبها. إذا أصبح طرفي القطع ثالمين، يجب استبدال سكاكين السحج (23). لا يجوز إعادة شحذ سكين السحج HM/TC.

## خلع سكين السحج (انظر الصور G H)

- أدر رأس السكين (16) لقلب سكاكين السحج أو استبدالها، إلی أن تتوازی قطعة القمط (15) مع نعل المسحاج (11).
- قم بحل لوالب التثبيت الثلاثة (14) بواسطة مفتاح ربط التوركس (13) بمقدار 1–2 لفة تقريبا. لا ينبغي خلع قطعة القمط (15).
- أدر رأس السكين قليلا وادفع سكين السحج (23) بواسطة قطعة خشبية جانبا إلی خارج رأس السكين (16).
- أدر رأس السكين بزاوية 180° واخلع سكين السحج الثانية.

## تركيب سكين السحج (انظر الصور I J)

يؤمن حز توجيه سكين السحج ضبط ارتفاع منتظم دائما عند الاستبدال أو القلب.

قم بتنظيف مرتكز السكين الخاص برأس السكين (16) وسكين السحج (23)عند الضرورة.

احرص عند تركيب سكين السحج على استقراره بلا مشاكل في فتحة حاضن رأس السكين (16).

ينبغي تركيب سكين السحج ومحاذاته في منتصف نعل المسحاج (11). ثم أحكم شد لوالب التثبيت (14) الثلاثة بواسطة مفتاح الربط توركس (13). أثناء القيام بذلك، حافظ على ترتيب الشد الصحيح (①②③) المذكور على قطعة القمط (15).

إرشاد: تأكد من ثبات لوالب التثبيت (14) قبل التشغيل. أدر رأس السكين (16) يدويا، وتأكد من عدم احتكاك سكاكين السحج بأي شيء.