# Techniniai duomenys

Obliai |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominalioji įtampa | V | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 14000
Drožlės storis | mm | 0–2,6
Užkaito gylis | mm | 0–9
Maks. peilio plotis | mm | 82
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 2,6–3,7
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.