# ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

(1) | มาตราส่วนวัดความลึกในการไส
(2) | ปุ่มหมุนปรับสำหรับปรับความลึกในการไส (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
(3) | ช่องปล่อยขี้เลื่อย (เลือกด้านขวา/ด้านซ้ายได้)
(4) | ตัวล็อคป้องกันการเปิดใช้งานสำหรับสวิตช์เปิด/ปิด
(5) | สวิตช์เปิด/ปิด
(6) | แบตเตอรี่A)
(7) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่A)
(8) | สกรูยึดฝาครอบสายพาน
(9) | ฝาครอบสายพาน
(10) | คันโยกเลือกทิศทางการปล่อยขี้เลื่อย
(11) | ฐานรองเครื่องไสไม้
(12) | ร่องรูปตัว V
(13) | ประแจบล็อกมือจับรูปตัว T/ประแจทอร์ค
(14) | สกรูยึดก้ามหนีบ
(15) | ก้ามหนีบ
(16) | ฐานใบมีด
(17) | ร่องนำใบมีดไส
(18) | ใบมีดไส HSS
(19) | โครงยึดใบมีดไส HSS
(20) | สกรูยึดโครงยึดใบมีดไส HSS
(21) | อุปกรณ์ลับคมใบมีดไส HSS
(22) | ฐานปรับใบมีดไส HSS
(23) | ใบมีดไส HM/TCA)
(24) | ตัวหยุดแนวขนาน
(25) | มาตราส่วนวัดความกว้างของ‌บังใบ
(26) | น็อตล็อคปรับความกว้างของ‌บังใบ
(27) | สกรูยึดตัวหยุดแนวขนาน
(28) | ท่อดูด (∅ 35 มม.)A)
(29) | ถุงเก็บผง/ขี้เลื่อยA)
(30) | สกรูยึดตัวหยุดความลึกของบังใบA)
(31) | ตัวหยุดความลึกของบังใบA)
(32) | ส้นพัก
(33) | สายพานขับเคลื่อน
(34) | รอกสายพานขนาดใหญ่
(35) | รอกสายพานขนาดเล็ก
(36) | มือจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)
(37) | อะแดปเตอร์สำหรับเปลี่ยนใบมีดไส HSS เป็น TCA)
(38) | ตัวแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องมือไฟฟ้า

A)

  อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌แสดงภาพ‌หรือ‌อธิบาย‌ไม่รวม‌อยู่ใน‌การจัด‌ส่ง‌มาตรฐาน กรุณา‌ดู‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ทั้งหมด‌ใน‌รายการ‌แสดง‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ของเรา