# 更換高速鋼刨刀（HSS）

- 更換刨刀時，請您務必小心。請勿碰觸刨刀的刀刃。您可能會被鋒利的刀刃割傷。

##

- 若要更換刨刀，請將刨刀頭 (16) 旋轉至夾緊鉗口 (15) 與刨刀底板 (11) 平行的位置。
- 用 T 形握把 (13)將 3 顆固定螺栓 (14) 旋出，接著將夾緊鉗口 (15) 取下。
- 將固定架 (19) 連同刨刀 (18) 一起從刨刀頭 (16) 或導槽 (17) 中推出來。
- 將刨刀頭旋轉 180° 接著再拆卸第 2 片刨刀。

提示：汰渙或重新磨利刨刀之前，請先鬆開固定螺栓 (20)，將拆除固定架 (19)。

##

利用磨刃裝置 (21)（配件）和一般市售磨刀石，即可將已磨損或已變鈍的高碳鋼刨刀（HSS）重新磨利。

把兩片刨刀裝在磨刃裝置上，並用蝶翼螺絲將刨刀固定好。務必把兩片刨刀推入至最底位置。

在磨石上均勻地來回移動安裝在磨刃裝置上的刨刀，請輕輕往磨石施壓。

提示：重新磨利時最多可磨掉 6 mm，刨刀寬度不得小於 23 mm。如果刨刀寬度不足，必須同時更換兩片刨刀。

##

在裝上全新或已重新磨利的刨刀之前，請先清潔刨刀頭 (16)，並視需要清潔刨刀 (18) 與固定架 (19)。如果刨刀上沾滿樹脂，得使用酒精或石油加以清潔。

提示：安裝前，全新或已重新磨利的刨刀一律必須先校正至正確高度。

定位規 (22)（配件）用來調整刨刀高度。將刨刀 (18) 和固定架 (19) 放置在定位規上。請注意：固定架 (19) 應嵌入專門為其設置的凹槽內。將刨刀 (18) 頂向擋塊，然後用固定螺栓 (20) 將固定架 (19) 固定在這個位置上。於是刨刀便已調整至正確高度了。

裝入並校正其位置，刨刀必須置中對齊刨刀底板 (11)。接著用 T 形握把 (13)旋緊 3 顆固定螺栓 (14)。此時，請您遵照夾緊鉗口 (15) 上標示的旋緊順序（①②③）。

提示：讓機器開始運轉前，請檢查固定螺栓 (14) 是否固定牢靠。用手旋轉刨刀頭 (16) 然後確認刨刀不會刮擦到任何地方。