# HSS planya bıçaklarının değiştirilmesi

- Planya bıçağının değişimi sırasında dikkat edilmelidir. Planya bıçaklarının kesici kenarlarından tutmayın. Kesici kenarlar yaralanmalara neden olabilir.

##

- Planya bıçaklarını değiştirmek için bıçak başını (16), sıkma çenesi (15) planya tabanına (11) paralel konuma gelinceye kadar çevirin.
- 3 tespit vidasını (14) T tutamak lokma anahtarı (13) ile sökün ve sıkma çenesini (15) çıkarın.
- Tutamak kolunu (19) planya bıçağı (18) ile birlikte bıçak başından (16) veya kılavuz oluktan (17) dışarı itin.
- Bıçak başını 180°çevirin ve 2. planya bıçağını sökün.

Bilgi: Planya bıçaklarını değiştirmeden veya bilemeden önce tutamak kolunu (19) çıkarmak için tespit vidalarını (20) gevşetin.

##

Bileme tertibatını (21) (aksesuar) ve piyasada bulunan bir biley taşını kullanarak yıpranmış veya körelmiş HSS planya bıçaklarını bileyebilirsiniz.

Her iki planya bıçağını da bileme tertibatına yerleştirin ve kelebek vida ile sıkın. Her iki planya bıçağının da sonuna kadar içeri itilmiş olduğundan emin olun.

Bileme tertibatına takılı planya bıçaklarını düzenli olarak ve hafif bir bastırma kuvveti ile biley taşı üzerinde hareket ettirin.

Not: Planya bıçakları, 23 mm'lik minimum bir genişlikte en fazla 6 mm bilenebilir. Daha sonra her iki planya bıçağının da değiştirilmesi gerekir.

##

Yeni veya bilenmiş planya bıçaklarını tekrar yerlerine takmadan önce bıçak başını (16) ve gerekiyorsa planya bıçaklarını (18) ve tutamak kolunu (19) temizleyin. Çok reçinelenmiş planya bıçaklarını ispirto veya gaz yağı ile temizleyin.

Not: Yeni veya bilenmiş planya bıçakları takılmadan önce daima doğru yüksekliğe ayarlanmalıdır.

Planya bıçaklarının yükseklik ayarı, ayar mastarı (22) (aksesuar) ile yapılır. Planya bıçağını (18) ve tutamak kolunu (19) ayar mastarına yerleştirin. Tutamak kolunun (19) kendisi için öngörülen oluğu kavramasına dikkat edin. Planya bıçağını (18) dayanağa doğru bastırın ve tutamak kolunu (19) bu pozisyonda tespit vidası (20) ile sabitleyin. Bu yolla otomatik olarak doğru yükseklik ayarına ulaşılır.

Planya bıçağı planya tabanının ortasına (11) takılmalı ve hizalanmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını (14) T tutamak lokma anahtarı (13) ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi (15) üzerinde belirtilen sıkma sırasına (①②③) dikkat edin.

Not: Aleti çalıştırmadan önce sabitleme cıvatalarını (14) gevşeklik bakımından kontrol edin. Bıçak başını (16) elinizle çevirin ve planya bıçağının hiçbir yere sürtünmediğinden emin olun.