# Byte av HM/TC-hyvelknivar

- Var försiktig vid byte av hyvelkniven. Ta inte i hyvelknivens egg. Du kan skada dig på de vassa kanterna.

Använd endast original Bosch-HM/TC-knivar.

Hyvelknivarna i hårdmetall (HM/TC) har 2 eggar och kan vändas. Om båda eggkanter är slöa måste hyvelknivarna (23) bytas ut. HM/TC-hyvelkniven får inte efterslipas.

## Demontera hyvelkniven (se bild G–H)

- För att vända eller byta ut hyvelkniven, vrid knivhuvudet (16) tills klämbacken (15) står parallellt med hyvelsulan (11).
- Lossa de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckeln (13) ca. 1–2 varv. Klämbackarna (15) behöver inte tas av.
- Vrid knivhuvudet något och skjut ut hyvelkniven (23) från sidan ur knivhuvudet (16) med ett trästycke.
- Vrid knivhuvudet i 180° och demontera den 2:a hyvelkniven.

## Montera hyvelkniven (se bild I–J)

Genom styrspåret på hyvelkniven garanteras en jämn höjdinställning.

Vid behov, rengör knivfästet i knivhuvudet (16) och hyvelkniven (23).

Vid montering av hyvelkniven, se till att den sitter korrekt i knivhuvudets (16) fäste.

Hyvelkniven måste monteras och riktas in centrerad mot hyvelsulan (11). Dra därefter åt de 3 fästskruvarna (14) med torxnyckeln (13). Håll åtdragningsföljden (①②③) som anges på klämbacken (15).

Observera: kontrollera innan idrifttagning att fästskruvarna (14) sitter fast. Vrid knivhuvudet (16) för hand och kontrollera att hyvelknivarna inte tar emot någonstans.