# 합금강(HM/TC) 대팻날 교체

- 대팻날 교환 시 주의. 절단면에서 대팻날을 잡지 마십시오. 날카로운 절단면에 상처를 입을 수 있습니다.

순정 Bosch 합금강(HM/TC) 대팻날을 사용하십시오.

합금강(HM/TC) 대팻날은 양면으로 날이 있어서 돌려서 사용할 수 있습니다. 두 절단면이 무뎌진 경우, 대팻날 (23) 을 교체하십시오. 합금강(HM/TC) 대팻날을 재연마해서는 안 됩니다.

## 대팻날 분리하기(그림 G–H 참조)

- 대팻날을 뒤집거나 교체하려면, 고정 틀 (15) 이 대패 밑판 (11) 과 평행하게 될 때까지 대팻날 머리 (16) 를 돌리십시오.
- 이어서 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용하여 1–2바퀴 정도 돌려 푸십시오. 고정 틀 (15) 을 분리할 필요가 없습니다.
- 대팻날 머리를 약간 돌린 후 나무 쐐기를 이용하여 대팻날 (23) 을 대팻날 머리 (16) 에서 분리하십시오.
- 대팻날 머리를 180° 돌린 후 두 번째 대팻날을 분리하십시오.

## 대팻날 장착하기(그림 I–J 참조)

대팻날에 가이드 홈이 있어서 교환하거나 돌려 사용할 때 항상 높이가 일정하게 유지되어 있습니다.

필요에 따라 대팻날 머리 (16) 의 날이 끼워지는 부위와 대팻날 (23) 을 깨끗이 닦으십시오.

대팻날을 조립할 때 대팻날이 대팻날 머리 (16) 의 가이드에 잘 들어맞도록 하십시오.

대팻날은 대패 밑판 (11) 중앙에 장착하여 정렬해야 합니다. 이어서 고정 나사 (14) 3개를 톡스 렌치 (13) 를 이용하여 단단히 조이십시오. 이때 고정 틀 (15) 에 명시된 조임 순서(①②③)를 준수하십시오.

지침: 처음 사용하기 전에 고정 나사 (14) 가 제대로 안착되어 있는지 확인하십시오. 대팻날 머리 (16) 를 손으로 돌려 보면서 대팻날이 벗겨진 부분이 없는지 확인하십시오.