# Техникалық мәліметтер

Жонғы |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Номиналды кернеу | В | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 14000
Кесу тереңдігі | мм | 0–2,6
Ойық тереңдігі | мм | 0–9
Макс. жонғы ені | мм | 82
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 2,6–3,7
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.