# Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiū‌ros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transpor‌tuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungi‌mo-išjungimo jungiklį.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpin‌kite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Pasirūpinkite, kad pastatymo kojelę (32) visada būtų galima lengvai atlenkti ir reguliariai ją valykite.

Sudilus angliniams šepetėliams, prietaisas išsijungs savaime. Elektrinį įrankį reikia išsiųsti į klientų aptarnavimo skyrių; adresai nurodyti skyriuje „Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba“.

## Pavaros diržo keitimas (žr. Q R pav.)

Išsukite varžtą (8) ir nuimkite diržo dangtį (9). Nuimkite susidėvėjusį pavaros diržą (33).

Prieš uždėdami naują pavaros diržą (33), nuvalykite abu diržo ratukus (34) ir (35).

Pavaros diržą (33) pirmiausia uždėkite ant mažojo pavaros ratuko (35) ir po to, sukdami ranka, spauskite pavaros diržą (33) ant didžiojo pavaros ratuko (34).

Stebėkite, kad pavaros diržas (33) eitų tiksliai per išilginį diržo ratuko (34) ir (35) griovelį.

Uždėkite diržo dangtį (9) ir tvirtai užveržkite varžtą (8).