# إرشادات العمل

- انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

##

تتيح سنادة التخزين (32) تخزين العدة الكهربائية بعد إجراءات التشغيل مباشرة دون خطر إتلاف قطعة الشغل أو سكين السحج. أثناء عملية التشغيل، يتم تحريك سنادة التخزين (32) إلی الأعلی وتحرير الجزء الخلفي لنعل المسحاج (11).

إرشاد: لا يجوز فك سنادة التخزين (32).

##

اضبط عمق النشارة المرغوب وضع الجزء الأمامي لنعل المسحاج الخاص بالعدة الكهربائية (11) علی قطعة الشغل.

- وجه العدة الكهربائية نحو قطعة الشغل فقط عندما تكون في حالة التشغيل. قد يتشكل خطر الصدمات الارتدادية إن تكلبت عدة الشغل في قطعة الشغل.

شغل العدة الكهربائية وحركها بدفع أمامي منتظم على السطح المرغوب معالجته.

للوصول إلی أسطح عالية الجودة اقتصر على العمل بدفع خفيف، واضغط علی منتصف نعل المسحاج.

عند معالجة المواد الصلبة كالخشب الصلد مثلا، وعند استغلال عرض المسحاج الأقصی أيضا، اضبط عمق نشارة ضئيل فقط، وخفف دفع المسحاج عند الضرورة.

يقلل فرط الدفع الأمامي من جودة السطح وقد يؤدي إلی انسداد مقذف النشارة بشكل سريع.

إن سكاكين السحج الحادة هي فقط التي تنتج قدرة القطع الجيدة وتصون العدة الكهربائية.

تسمح سنادة التخزين (32) المركبة بمتابعة عملية السحج بعد التوقف عن العمل في أي نقطة على قطعة الشغل:

- ركز العدة الكهربائية علی جزء قطعة الشغل المرغوب متابعة الشغل به مع ثني سنادة التخزين إلی الأسفل.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- قم بتحويل ضغط الارتكاز الموجود على نعل المسحاج الأمامي ودفع العدة الكهربائية ببطء نحو الأمام (➊). أثناء ذلك، تتأرجح سنادة التخزين إلی الأعلی (➋) بحيث يعود ويرتكز الجزء الخلفي لنعل المسحاج علی قطعة الشغل.
- حرك العدة الكهربائية بدفع أمامي منتظم عبر السطح المرغوب معالجته (➌).

##

يسمح الحز على شكل V الموجود في نعل المسحاج الأمامي بشطب حواف قطعة الشغل بشكل سريع وسهل. استخدم الحز على شكل V المناسب حسب عرض الشطب المرغوب. للقيام بهذا ضع المسحاج وبه الحز على شكل V على حافة قطعة الشغل ومرره عليها.

| الحز المستخدم | القياس a (مم)
لا يوجد | 0–2,5
صغير | 1,5–4,0
متوسطة | 2,0–4,5
كبير | 3,0–5,5

##

قم بتركيب مصد التوازي (24) بواسطة لولب التثبيت (27) في العدة الكهربائية. حسب نوع العمل، قم بتركيب دليل عمق التفريز (31) بواسطة لولب التثبيت (30) بالعدة الكهربائية.

قم بحل صامولة التثبيت (26) واضبط عرض التفريز المرغوب علی المقياس (25). أحكم ربط صامولة التثبيت (26) مرة أخرى.

اضبط عمق التفريز المرغوب بواسطة دليل عمق التفريز (31) بطريقة مناسبة.

كرر عملية السحج عدة مرات إلی أن تتوصل إلی عمق التفريز المرغوب. وجه المسحاج بضغط ارتكاز جانبي.