# ตัวแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องมือไฟฟ้า

ตัวแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องมือไฟฟ้าจะบ่งบอกถึงความจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่หรือการชาร์จเกินกำลังขณะที่เครื่องมือไฟฟ้าเปิดการทำงาน

LED | ความจุ
--- | ---
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว | 60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว | 30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว | 5–30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว | 0–5 %

LED | ความหมาย
--- | ---
ไฟกะพริบ 3 ครั้ง | ระบบป้องกันการชาร์จเกินกำลังถูกกระตุ้นให้ทำงาน
ไฟกะพริบ LED ตรงกลาง | อุณหภูมิของแบตเตอรี่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิในการทำงานและ/หรือระบบป้องกันอุณหภูมิของเครื่องมือไฟฟ้าถูกกระตุ้นให้ทำงาน