# Puštanje u rad

## Podešavanje debljine strugotine

Pomoću obrtnog dugmeta (2) možete da podesite dubinu skidanja strugotine bezstepeno od 0–2,6 mm pomoću skale za debljinu strugotine (1) (odeljak skale = 0,1 mm).

## Uključivanje/isključivanje

- Uverite se da možete da pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, a da ne sklanjate ruku sa drške.

Za puštanje u rad električnog alata prvo aktivirajte blokadu uključivanja (4) i pritisnite zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (5) i držite ga pritisnutim.

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (5).

Napomena: Iz sigurnosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (5) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.