# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Шкала глибини різання
(2) | Поворотна кнопка для регулювання глибини різання (з ізольованою поверхнею)
(3) | Викидач стружки (за вибором праворуч/ліворуч)
(4) | Фіксатор вимикача
(5) | Вимикач
(6) | Акумуляторна батареяA)
(7) | Кнопка розблокування акумуляторної батареїA)
(8) | Гвинт до кришки паса
(9) | Кришка паса
(10) | Важіль для повертання викидача стружки
(11) | Підошва рубанка
(12) | V-подібні пази
(13) | Т-подібний торцевий ключ/ключ Torx
(14) | Кріпильний гвинт для затискної колодки
(15) | Затискна колодка
(16) | Ножова головка
(17) | Напрямний паз стругального ножа
(18) | Стругальний ніж з високопродуктивної швидкорізальної сталі
(19) | Затискна скоба стругального ножа з високопродуктивної швидкорізальної сталі
(20) | Кріпильний гвинт затискної скоби стругального ножа з високопродуктивної швидкорізальної сталі
(21) | Пристрій для загострення стругального ножа з високопродуктивної швидкорізальної сталі
(22) | Установний калібр для стругального ножа з високопродуктивної швидкорізальної сталі
(23) | Твердосплавний ніж для рубанка (HM/TC)A)
(24) | Паралельний упор
(25) | Шкала для встановлення ширини фальцювання
(26) | Фіксуюча гайка для встановлення ширини фальцювання
(27) | Кріпильний гвинт паралельного упора
(28) | Відсмоктувальний шланг (∅ 35 мм)A)
(29) | Пилозбірний мішок/мішок для стружкиA)
(30) | Кріпильний гвинт обмежувача глибини фальцюванняA)
(31) | Обмежувач глибини фальцюванняA)
(32) | Паркувальний башмак
(33) | Приводний пас
(34) | Великий пасовий шків
(35) | Малий пасовий шків
(36) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(37) | Перехідник для переходу з ножів з швидкорізальної сталі (HSS) на ножі типу для рубанка (TC)A)
(38) | Індикація зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті

A)

  Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.