# Accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap

De accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap signaleert bij ingeschakeld elektrisch gereedschap de nog beschikbare accucapaciteit of een overbelasting.

LED | Capaciteit
--- | ---
Permanent licht 3 × groen | 60–100 %
Permanent licht 2 × groen | 30–60 %
Permanent licht 1 × groen | 5–30 %
Knipperlicht 1 × groen | 0–5 %

LED | Betekenis
--- | ---
Knipperlicht 3 × | Overbelastingsbeveiliging heeft aangesproken
Knipperlicht middelste LED | Temperatuur van de accu buiten het werktemperatuurbereik en/of de temperatuurbeveiliging van het elektrische gereedschap heeft aangesproken