# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Скала за подесување на длабочината на струготината
(2) | Вртливо копче за подесување на длабочината на стругање (изолирана површина на рачката)
(3) | Исфрлувач на струготини (по избор десно/лево)
(4) | Блокада при вклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(5) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(6) | БатеријаA)
(7) | Копче за отклучување на батеријаA)
(8) | Завртка за поклопецот за ременот
(9) | Поклопец за ременот
(10) | Рачка за поместување на правецот на исфрлање на струготините
(11) | Подлога на рендето
(12) | V-жлебови
(13) | T-насаден клуч/Torx клуч
(14) | Завртка за прицврстување на стезната челуст
(15) | Стезна челуст
(16) | Глава на сечилото
(17) | Водечки жлеб за сечилото на рендето
(18) | HSS-сечило за ренде
(19) | Заштитен држач за HSS-сечилото за ренде
(20) | Завртка за прицврстување на заштитниот држач за HSS-сечилото за ренде
(21) | Справа за острење на HSS-сечилото на рендето
(22) | Мерило за подесување на HSS-сечилото за ренде
(23) | HM/TC-сечило на рендетоA)
(24) | Паралелен граничник
(25) | Скала за ширината на засекот
(26) | Завртка за блокирање на подесената ширина на засекот
(27) | Завртка за прицврстување за паралелен граничник
(28) | Црево за всисување (∅ 35 mm)A)
(29) | Вреќичка за прав/струготиниA)
(30) | Завртка за прицврстување на граничникот за длабочина на засекотA)
(31) | Граничник за длабочина на засекотA)
(32) | Држач на рендето при паузирање
(33) | Погонски ремен
(34) | Големо тркало за ременот
(35) | Мало тркало за ременот
(36) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(37) | Адаптер за конверзија од HSS во TC сечило на рендетоA)
(38) | Приказ за состојба на наполнетост на батеријата на електричниот алат

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.