# Karbantartás és tisztítás

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

- Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszer‌szá‌mot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és bizton‌ságosan dolgozhasson.

Gondoskodjon arról, hogy a (32) parkoló talp szabadon mozoghasson és rendszeresen tisztítsa meg azt.

Ha a szénkefék elhasználódtak, az elektromos kéziszerszám automatikusan kikapcsolódik. Az elektromos kéziszerszámot a Vevőszolgálatnak kell elküldeni karbantartás céljából. A címeket lásd a „Vevőszolgálat és Alkalmazási Tanácsadás“ c. fejezetben.

## A meghajtószíj cseréje (lásd a Q–R ábrát)

Csavarja ki a (8) csavart, és vegye le az (9) ékszíjburkolatot. Vegye ki az (33) elhasználódott meghajtószíjat.

Új (33) meghajtószíj beépítése előtt tisztítsa meg mindkét (34) és (35) szíjkereket.

Az új meghajtószíjat először helyezze fel a kicsi (33) szíjkerékre (35), majd a (33) meghajtószíjat folyamatosan forgatva kézzel nyomja rá a (34) nagy szíjkerékre.

Ügyeljen arra, hogy a (33) meghajtószíj pontosan a (34), ill. (35) szíjkerék hosszanti hornyaiban fusson.

Tegye fel az (9) ékszíjburkolatot, és húzza meg szorosra a (8) csavarokat.