# Dati tecnici

Pialletto |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tensione nominale | V | 18
Numero di giri a vuotoA) | min-1 | 14000
Profondità di passata | mm | 0–2,6
Profondità di battuta | mm | 0–9
Larghezza di piallatura max. | mm | 82
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.