# Технічні дані

Рубанок |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Номінальна напруга | В | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 14000
Глибина різання | мм | 0–2,6
Глибина фальцювання | мм | 0–9
Макс. ширина ножа рубанка | мм | 82
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,6–3,7
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.