# Sử dụng bộ trang bị thêm

## Chuyển đổi từ Thép gió HSS sang Cac-bua TC

Với đầu chuyển đổi Cac-bua/TC, dao bào được trang bị lưỡi bào thép gió HSS có thể được chuyển đổi thành lưỡi bào cac-ba (TC).

- Vặn 3 vít bắt (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13) và tháo vấu kẹp (15) ra.
- Đẩy nẹp kẹp (19) cùng với lưỡi bào (18) ra khỏi tang trống dao (16) hoặc rãnh dẫn hướng (17).
- Tháo vít (20) ra.
- Lắp nẹp kẹp (19) và đầu chuyển đổi (37) vào cữ định cỡ (22). Nẹp kẹp (19) phải khớp vào rãnh trên cữ định cỡ (xem Hình S).
- Đẩy lưỡi bào cac-ba (TC) (23) vào đầu chuyển đổi (37). Dải trên đầu chuyển đổi (37) phải cặp vào rãnh trên lưỡi bào cac-bua (TC) (xem Hình S).
- Xiết chặt vít (20).
- Lắp nẹp kẹp (19) cùng với đầu chuyển đổi (37) và lưỡi bào (18) vào tang trống dao (16) hoặc rãnh dẫn hướng (17).
- Đặt vấu kẹp lên (15) và xiết vít lỏng tay (14).
- Lưỡi bào phải được lắp và căn chỉnh chính giữa khuôn đế máy bào (11). Tiếp theo, xiết chặt 3 vít bắt (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13). Tuân thủ thứ tự xiết (①②③) vấu kẹp (15) được quy định.

## Chuyển đổi từ Thép gió HSS sang Cac-bua/TC

Với dao bào được trang bị lưỡi bào cac-bua (TC), có thể chuyển đổi sang lưỡi bào thép gió HSS.

- Vặn 3 vít bắt (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13) và tháo vấu kẹp (15) ra.
- Đẩy nẹp kẹp (19) cùng với lưỡi bào (18) hoặc đầu chuyển đổi cac-bua (TC) (37) ra khỏi tang trống dao (16).
- Tháo vít (20) ra.
- Lắp nguyên cụm lưỡi bào thép gió HSS xem Lắp lưỡi bào (xem Hình E–F) và căn chỉnh chính giữa khuôn đế máy bào (11).
- Đặt vấu kẹp lên (15) và xiết chặt 3 vít bắt (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13). Tuân thủ thứ tự xiết (①②③) vấu kẹp (15) được quy định.