# مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية

عندما تكون العدة الكهربائية مشغلة يشير مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية إلى القدرة المتبقية في المركم أو إلى التحميل الزائد.

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | 60–100 %
ضوء مستمر 2× أخضر | 30–60 %
ضوء مستمر 1× أخضر | 5–30 %
ضوء وماض 1× أخضر | 0–5 %

مصباح LED‏ | المعنی
--- | ---
ضوء وماض 3× | تم إطلاق وسيلة الحماية من التحميل الزائد
الضوء الوماض الأوسط LED‏ | درجة حرارة المركم خارج نطاق درجة حرارة التشغيل و/أو تم إطلاق وسيلة الحماية من الارتفاع المفرط في درجة الحرارة بالعدة الكهربائية