# Указания по применению

- До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

##

Опорный башмак (32) позволяет отставить электроинструмент сразу после строгания, не опасаясь повредить заготовку или строгальный нож. При строгании опорный башмак (32) откидывается наверх, а задняя часть подошвы рубанка (11) освобождается.

Указание: Опорный башмак (32) демонтировать не разрешается.

##

Выберите требуемую глубину строгания и установите электроинструмент передней частью подошвы рубанка (11) на заготовку.

- Подводите электроинструмент к детали только во включенном состоянии. В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании рабочего инструмента в детали.

Включите электроинструмент и ведите его с равномерной подачей по обрабатываемой поверхности.

Для получения высококачественной поверхности работайте с низкой подачей и со средним нажимом на подошву рубанка.

При обработке твердых материалов, напр., твердой древесины и при строгании на всю максимальную ширину устанавливайте малую глубину и снижайте скорость подачи.

Завышенная подача снижает качество поверхности и может привести к быстрому засорению патрубка для выброса стружки.

Только острые ножи обеспечивают хорошую производительность и бережное обращение с электроинструментом.

Встроенный опорный башмак (32) также позволяет продолжить процедуру строгания после перерыва с любого места на заготовке:

- Поставьте электроинструмент с опущенным опорным башмаком в той части заготовки, которую Вы хотите обрабатывать.
- Включите электроинструмент.
- Сместите давление на переднюю часть подошвы рубанка и медленно продвиньте электроинструмент вперед (➊). При этом опорный башмак откидывается вверх (➋) и подошва задней частью опять прилегает к обрабатываемой заготовке.
- Ведите электроинструмент по обрабатываемой поверхности с равномерной подачей (➌).

##

V‑образные пазы в передней части подошвы позволяют быстро и просто снимать фаску с кромки заготовки. Используйте соответствующий V‑образный паз для желаемой ширины фаски. Для этого поставьте рубанок V-образным пазом на кромку детали и ведите его вдоль детали.

| Применяемые пазы | Размер a (мм)
нет | 0–2,5
небольшой | 1,5–4,0
средняя | 2,0–4,5
большой | 3,0–5,5

##

Установите параллельный упор (24) на электроинструмент с помощью крепежного винта (27). В зависимости от применения монтируйте упор глубины выборки четверти (31) крепежным винтом (30) на электроинструмент.

Отпустите крепежную гайку (26) и установите нужную глубину фальца по шкале (25). Снова туго затяните крепежную гайку (26).

Установите требуемую глубину выборки четверти при помощи упора глубины выборки четверти (31).

Повторите несколько раз операцию строгания до достижения нужной глубины четверти. Ведите рубанок с боковым усилием прижатия.