# HM/TC planya bıçaklarının değiştirilmesi

- Planya bıçağının değişimi sırasında dikkat edilmelidir. Planya bıçaklarının kesici kenarlarından tutmayın. Kesici kenarlar yaralanmalara neden olabilir.

Sadece orijinal Bosch-HM/TC planya bıçakları kullanın.

Sert metalden yapılma planya bıçakları (HM/TC) 2 kesici kenara sahiptir ve çevrilebilir. Her iki kesici kenarı da köreldiğinde bu planya bıçaklarının (23) değiştirilmesi gerekir. HM/TC planya bıçağı bilenemez.

## Planya bıçağının sökülmesi (bkz. resimler G-H)

- Planya bıçaklarını çevirmek veya değiştirmek için bıçak başını (16), sıkma çenesi (15) planya tabanına (11) paralel konuma gelinceye kadar çevirin.
- 3 tespit vidasını (14) Torx anahtarı (13) ile yakl. 1 –2 tur gevşetin. Sıkma çenesi (15) çıkarılmamalıdır.
- Bıçak başını biraz çevirin ve bir tahta parçası ile planya bıçağını (23) yana doğru iterek bıçak başından (16) çıkarın.
- Bıçak başını 180°çevirin ve 2. planya bıçağını sökün.

## Planya bıçağının takılması (bkz. resim I-J)

Planya bıçağının kılavuz yivi sayesinde değiştirme veya ters çevirme sırasında her zaman dengeli bir yükseklik ayarı sağlanır.

Gerekirse bıçak başındaki (16) bıçak yuvasını ve planya bıçağını (23) temizleyin.

Planya bıçağını takarken bıçak başı (16) içindeki yuvaya doğru biçimde oturmasına dikkat edin.

Planya bıçağı planya tabanının ortasına (11) takılmalı ve hizalanmalıdır. Daha sonra 3 tespit vidasını (14) torx anahtarı (13) ile sıkın. Bu işlem esnasında sıkma çenesi (15) üzerinde belirtilen sıkma sırasına (①②③) dikkat edin.

Not: Aleti çalıştırmadan önce sabitleme cıvatalarını (14) gevşeklik bakımından kontrol edin. Bıçak başını (16) elinizle çevirin ve planya bıçağının hiçbir yere sürtünmediğinden emin olun.