# HSS-höövliterade vahetamine

- Ettevaatust höövliterade vahetamisel. Ärge haarake lõiketerasid lõikeservadest. Teravad lõikeservad võivad teid vigastada.

##

- Höövliterade vahetamiseks keerake terapead (16) seni, kuni kinnitusklamber (15) on paralleelne höövlitallaga (11).
- Keerake 3 kinnituskruvi (14) T-pidemega varbvõtmega (13) välja ja võtke kinnitusklamber (15) ära.
- Lükake hoideklamber (19) koos höövliteraga (18) terapeast (16) või juhtsoonest (17) välja.
- Keerake terapead 180° ja eemaldage 2. höövlitera.

Suunis: Eemaldage enne höövlitera vahetamist või teritamist hoideklamber (19), vabastades kinnituskruvi (20).

##

Teritusseadist (21) (lisavarustus) ja standardset luisku kasutades saate kulunud või nürisid HSS-höövliterasid teritada.

Asetage mõlemad höövliterad teritusseadisesse ja kinnitage tiibkruviga. Veenduge, et mõlemad höövliterad on kuni toeni sisse lükatud.

Lükake teritusseadisesse asetatud höövliterasid ühtlaselt ja kerge survega mööda luisku.

Suunis: Höövliteraid tohib järellihvida maksimaalselt 6 mm võrra minimaalse laiuseni 23 mm. Seejärel tuleb mõlemad höövliterad välja vahetada.

##

Enne uute või teritatud höövliterade paigaldamist puhastage lõiketerapea (16) ja vajadusel höövliterad (18) ning hoideklamber (19). Tugevasti vaiguga määrdunud höövliterasid puhastage piirituse või petrooleumiga.

Suunis: Uued või teritatud höövliterad tuleb enne paigaldamist alati õigele kõrgusseadele justeerida.

Höövliterade kõrguse seadmiseks on ette nähtud seadistuskaliiber (22) (lisavarustus). Asetage höövlitera (18) ja hoideklamber (19) seadistuskaliibri peale. Veenduge, et hoideklamber (19) haardub selleks ette nähtud soonde. Suruge höövlitera (18) vastu piirikut ja fikseerige hoideklamber (19) selles asendis kinnituskruviga (20). Nii justeeritakse automaatselt õige kõrguseseade.

Höövlitera tuleb paigaldada ja joondada höövlitalla (11) suhtes keskmestatult. Pingutage seejärel 3 kinnituskruvi (14) T-pidemega varbvõtmega (13). Järgige sealjuures kinnitusklambril (15) näidatud pingutusjärjekorda (①②③).

Suunis: Kontrollige enne kasutuselevõtmist kinnituskruvide (14) kinnituse tugevust. Pöörake lõiketerapead (16) käega ja veenduge, et höövliterad mitte midagi ei riiva.