# Munkavégzési tanácsok

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be‑/ki‌kap‌csoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

##

A (32) parkoló talp arra szolgál, hogy az elektromos kéziszerszámot közvetlenül a munka után le lehessen tenni annak veszélye nélkül, hogy a munkadarab vagy a gyalukés megrongálódjon. A munka során a (32) parkoló felhajlik és szabaddá teszi a (11) gyalutalp hátsó részét.

Megjegyzés: A (32) parkoló talpat nem szabad leszerelni.

##

Állítsa be a kívánt fogásmélységet és tegye fel az elektromos kéziszerszámot a (11) gyalutalp első részével a megmunkálásra kerülő munkadarabra.

- Az elektromos kéziszerszámot csak bekap‌csolt állapotban vezesse rá a megmunkálás‌ra kerülő munkadarabra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a betét‌szerszám beékelődik a munkadarabba.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot és vezesse azt egyenletes előtolással a megmunkálásra kerülő felületen.

Jóminőségű felületek eléréséhez csak alacsony előtolással dolgozzon és csak központos irányú nyomást gyakoroljon a gyalutalpra.

Kemény anyagok, például keményfa gyalulásakor, valamint a maximális gyalulási szélesség kihasználásakor csak alacsony fogásmélységeket állítson be és a szükségnek megfelelően csökkentse a gyalulási előtolást.

A túl magas előtolás rosszabbá teszi a felületminőséget és a forgácskivető gyors eldugulásához vezethet.

Csak éles gyalukéssel lehet az elektromos kéziszerszámot is kímélve jó csiszolási teljesítményt elérni.

A beépített (32) parkoló talp azt is lehetővé teszi, hogy a gyalulási eljárást bármely pontban megszakítsa, majd később ugyanott folytassa:

- Tegye le az elektromos kéziszerszámot lehajtott parkoló talppal a munkadarab azon pontjára, ahol folytatni akarja a gyalulási eljárást.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Helyezze át a nyomást az első gyalutalpra és tolja lassan előre az elektromos kéziszerszámot (➊). A parkoló talp ekkor felfelé lendül (➋), úgy hogy a gylutalp hátsó része ismét felfekszik a gyalutalpra.
- Vezesse végig az elektromos kéziszerszámot egyenletes előtolással a megmunkálásra kerülő felületen (➌).

##

Az első gyalutalpban elhelyezett V-hornyok lehetővé teszik a munkadarab élek gyors és egyszerű leélezését. Mindig az élszélességnek megfelelő V-hornyot használja. Ehhez tegye fel a gyalut a V-horonnyal a munkadarab szélére és vezesse végig az él mentén.

| Az alkalmazásra kerülő horony | "a" méret (mm)
nincs | 0–2,5
kicsi | 1,5–4,0
közepes | 2,0–4,5
nagy | 3,0–5,5

##

Szerelje fel a párhuzamvezetőt (24) a rögzítőcsavarral (27) az elektromos kéziszerszámra. Szükség esetén szerelje fel a falcmélység-határolót (31) a rögzítőcsavarral (30) az elektromos kéziszerszámra.

Lazítsa ki a rögzítőanyát (26), és állítsa be a skálán (25) a kívánt falcolási szélességet. Húzza meg ismét szorosra a reteszelőcsavart (26).

Állítsa be a falcmélység-határolóval (31) a kívánt falcolási mélységet.

Hajtsa végre többször egymást után a gyalulási eljárást, amíg el nem éri a kívánt falcolási mélységet. A gyalut oldalirányú nyomással vezesse.