# Montagem

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Seleção da lâmina de aplainar
Substituição das lâminas de aplainar HSS
Substituição das lâminas de aplainar HM/TC
Utilização de conjuntos de conversão
Aspiração de pó/de aparas