# Заміна твердосплавних стругальних ножів (HM/TC)

- Будьте обережні під час заміни стругального ножа. Не беріться руками за різальні кромки стругального ножа. Ви можете поранитися об гострі різальні кромки.

Використовуйте лише оригінальні твердосплавні ножі для рубанка (HM/TC) Bosch.

Твердосплавні стругальні ножі (HM/TC) мають 2 леза і їх можна перегортати. Коли затупляться обидва леза, стругальний ніж (23) потрібно замінити. Загострювати твердосплавні ножі для рубанку (HM/TC) не дозволяється.

## Демонтаж стругального ножа (див. мал. G–H)

- Щоб перегорнути або замінити стругальні ножі, повертайте ножову головку (16), поки затискна колодка (15) не стане паралельно до підошви рубанка (11).
- Відпустіть 3 кріпильні гвинти (14) ключем Torx (13) прибл. на 1 – 2 оберти. Затискну колодку (15) знімати не можна.
- Трохи проверніть ножову головку і за допомогою шматочка деревини висуньте стругальний ніж (23) вбік з ножової головки (16).
- Поверніть ножову головку на 180° і демонтуйте другий стругальний ніж.

## Монтаж стругального ножа (див. мал. I–J)

Завдяки напрямному пазу в ножі рубанка при заміні або повертанні ножа встановлена висота не міняється.

За потреби очистіть прочистіть гніздо ножа у ножовій головці (16) і стругальний ніж (23).

Під час монтажу стругального ножа слідкуйте за тим, щоб він бездоганно сидів у ножовій головці (16).

Стругальний ніж потрібно монтувати і виставляти посередині підошви рубанка (11). Насамкінець міцно затягніть 3 кріпильні гвинти (14) ключем Torx (13). Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці (15) послідовності затягнення (①②③).

Вказівка: Перед експлуатацією перевірте міцність затягнення кріпильних гвинтів (14). Проверніть ножову головку (16) рукою і переконайтеся, що стругальні ножі ніде зачіплюються.