# Tekniska data

Hyvel |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Märkspänning | V | 18
TomgångsvarvtalA) | v/min | 14000
Spåndjup | mm | 0–2,6
Falsdjup | mm | 0–9
Max. hyvelbredd | mm | 82
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 … +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.