# Tekniske data

Høvl |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominel spænding | V | 18
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 14000
Spåndybde | mm | 0-2,6
Falsdybde | mm | 0-9
Maks. høvlbredde | mm | 82
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6-3,7
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalede ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.