# Apkalpošana un tīrīšana

- Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomaiņu utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru. Ieslēdzēja nejauša nospiešana var izraisīt savainojumu.

- Lai elektroinstruments darbotos droši un bez atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas atveres.

Sekojiet, lai novietošanas balsts (32) brīvi pārvietotos, un regulāri veiciet tā tīrīšanu.

Ja ir nolietojušās dzinēja ogles sukas, elek‌tro‌in‌stru‌ments automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā elektroinstruments nekavējoties jānosūta uz klientu apkalpošanas remonta darbnīcu, kuras adrese ir sniegta sadaļā „Klientu apkalpošana un konsultācijas par lietošanu“.

## Dzensiksnas nomaiņa (attēls Q–R)

Izskrūvējiet stiprinošo skrūvi (8) un noņemiet dzensiksnas pārsegu (9). Noņemiet nolietoto dzensiksnu (33).

Pirms jaunās dzensiksnas (33) iestiprināšanas notīriet abus skriemeļus (34) un (35).

Vispirms novietojiet jauno dzensiksnu (33) uz mazā skriemeļa (35) un tad uzspiediet dzensiksnu (33) uz lielā skriemeļa (34), griežot to ar roku.

Pie tam sekojiet, lai dzensiksna (33) precīzi ievietotos skriemeļu (34) un (35) rievās.

Novietojiet dzensiksnas pārsegu (9) tam paredzētajā vietā, tad ieskrūvējiet stiprinošo skrūvi (8) un to stingri pievelciet.