# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті

Індикатор рівня заряду акумулятора на електроінструменті сигналізує про залишковий заряд акумулятора або перевантаження, при ввімкненому електроінструменті.

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 60–100 %
Свічення 2-х зелених | 30–60 %
Свічення 1-го зеленого | 5–30 %
Блимання 1-го зеленого | 0–5 %

Світлодіод | Значення
--- | ---
Блимання 3-х | Спрацював захист від перевантаження
Блимання середнього світлодіода | Температура акумулятора виходить за межі діапазону робочих температур та/або спрацював температурний захист електроінструменту