# Üzembe helyezés

## A fogásmélység beállítása

A (2) forgatógomb segítségével a fogásmélységet a (1) fogásmélységskálán 0–2,6 mm‑től kezdve fokozatmentesen be lehet állítani (skálaosztás = 0,1 mm).

## Be- és kikapcsolás

- Gondoskodjon arról, hogy működtetni tudja a be-/kikapcsolót, anélkül, hogy ehhez el kellene engednie a fogantyút.

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhezelőször működtesse a (4) bekapcsolás reteszelőt, majd végül nyomja be és tartsa benyomva a (5) be-/kikapcsolót.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (5) be-/kikapcsolót.

Figyelem: A (5) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolásokból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban reteszelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell tartani.