# Mengganti mata ketam baja cepat HSS

- Peringatan saat mengganti mata ketam baja cepat. Jangan menyentuh mata ketam pada mata pisaunya. Anda bisa terluka karena terkena pada mata pisau yang tajam.

##

- Untuk mengganti mata ketam, putar kepala mata ketam (16) hingga rahang penjepit (15) berada sejajar dengan tapak ketam (11).
- Kendurkan 3 sekrup pengencangan (14) menggunakan kunci soket gagang T (13), lalu lepaskan rahang penjepit (15).
- Keluarkan penahan (19) bersama dengan mata ketam (18) dari kepala mata ketam (16) atau alur pemandu (17).
- Putar kepala mata ketam sebesar 180° dan lepaskan mata ketam kedua.

Catatan: Sebelum mengganti atau mengasah mata ketam, lepaskan penahan (19) dengan mengendurkan sekrup pengencang (20).

##

Dengan menggunakan alat pengasah (21) (aksesori) dan batu asahan standar, mata ketam HSS yang tumpul atau aus dapat diasah agar menjadi tajam.

Masukkan kedua mata ketam ke dalam alat pengasah dan kencangkan dengan baut kupu-kupu. Pastikan kedua mata ketam masuk hingga maksimal.

Gerak-gerakkan kedua mata ketam yang dipasangkan dalam alat bantu untuk mengasah secara teratur dan dengan tekanan yang ringan di atas batu asahan.

Catatan: Mata ketam boleh ditajamkan maksimal 6 mm pada lebar minimal 23 mm. Setelah itu kedua mata ketam harus diganti.

##

Sebelum memasang kembali mata ketam yang baru atau yang telah diasah, bersihkan kepala mata ketam (16) dan mata ketam (18) serta penahan (19) jika perlu. Bersihkan mata ketam yang sangat kotor dan bergetah dengan spiritus atau minyak tanah.

Catatan: Mata ketam yang baru atau yang telah diasah harus selalu disesuaikan ke pengaturan ketinggian yang tepat sebelum dipasang.

Alat bantu (mistar) (22) (aksesori) digunakan untuk mengatur ketinggian mata ketam. Letakkan mata ketam (18) dan penahan (19) pada alat bantu (mistar). Pastikan penahan (19) terpasang pada baut yang tersedia. Tekan mata ketam (18) ke mistar dan kencangkan penahan (19) pada posisi tersebut dengan sekrup pengencang (20). Dengan demikian, penyesuaian ketinggian yang tepat tercapai secara otomatis.

Mata ketam harus dipasang dan disejajarkan di tengah tapak ketam (11). Kemudian kencangkan 3 sekrup pengencangan (14) menggunakan kunci soket gagang T (13). Untuk itu, patuhi urutan pengencangan yang tercantum (①②③) pada rahang penjepit (15).

Catatan: Sebelum memulai menggunakan, periksa kekencangan baut (14). Putar kepala mata ketam (16) menggunakan tangan dan pastikan mata ketam bergerak lurus.