# Dados técnicos

Plaina |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tensão nominal | V | 18
Número de rotações em vazioA) | r.p.m. | 14000
Espessura da apara | mm | 0–2,6
Profundidade do rebaixo | mm | 0–9
Máx. largura da plaina | mm | 82
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.