# Bruk av omstillingssett

## Omstilling fra HSS til HM/TC

Med HM/TC-adapteren kan en høvel med HSS-høvelkniver utstyres med HM/TC-høvelkniver i stedet.

- Skru ut de tre festeskruene (14) med Torx-nøkkelen (13) , og ta av klembakken (15).
- Skyv holdebøylen (19) sammen med høvelkniven (18) ut av knivhodet (16) eller styrerillen (17).
- Fjern skruene (20).
- Sett holdebøylen (19) og adapteren (37) i innstillingslæren (22). Holdebøylen (19) må festes i sporet på innstillingslæren (se bilde S).
- Skyv HM/TC-høvelkniven (23) sidelengs inn i adapteren (37). Listen på adapteren (37) må gripe inn i sporet på HM/TC-høvelkniven (se bilde S).
- Stram skruene (20).
- Sett holdebøylen (19) sammen med adapteren (37) og høvelkniven (18) i knivhodet (16) eller i styrerillen (17).
- Sett på klembakken (15), og skru festeskruene (14) løst inn.
- Høvelkniven må monteres og justeres sentrert i forhold til høvelsålen (11). Stram deretter de tre festeskruene (14) med Torx-nøkkelen (13). Følg tiltrekkingsrekkefølgen som er angitt på klembakken (15) (①②③).

## Omstilling fra HM/TC til HSS

Høvler med HM/TC-høvelkniver kan gjøres om slik at de kan utstyres med HSS-høvelkniver.

- Skru ut de tre festeskruene (14) med Torx-nøkkelen (13) , og ta av klembakken (15).
- Skyv holdebøylen (19) sammen med høvelkniven (18) eller HM/TC-adapteren (37) ut av knivhodet (16).
- Fjern skruene (20).
- Monter HSS-høvelkniven se Montere høvelknivene (se bilde E–F) som er satt sammen, og juster den slik at den slik at den står sentrert i forhold til høvelsålen (11).
- Sett på klembakken (15), og stram de tre festeskruene (14) med Torx-nøkkelen (13). Følg tiltrekkingsrekkefølgen som er angitt på klembakken (15) (①②③).