# Töösuunised

- Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transpor‌timist ja hoiulepanekut. Lüliti (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

##

Seisutald (32) võimaldab elektrilise tööriista seismajätmist otse töökäigu järel ilma töödeldava detaili või höövliterade kahjustamise ohuta. Töötamise ajaks pööratakse seisutald (32) üles ja vabastatakse höövlitalla tagumine pool (11).

Suunis: Seisutalda (32) ei tohi eemaldada.

##

Seadke soovitud laastusügavus ja asetage elektriline tööriist höövlitalla (11) esiosaga töödeldavale detailile.

- Viige seade töödeldava esemega kokku alles siis, kui seade on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.

Lülitage elektriline tööriist sisse ja juhtige seda ühtlase ettenihkega üle töödeldava pinna.

Kõrge pinnakvaliteedi saavutamiseks töötage vaid mõõduka ettenihkega ja suruge höövlitalda keskmestatult.

Kõvade materjalide, näiteks kõva puidu töötlemiseks, samuti maksimaalse höövelduslaiuse ärakasutamiseks seadke ainult väikseid laastusügavusi ja vähendage vajaduse korral ettenihet.

Liigne ettenihe halvendab pinnakvaliteeti ja võib põhjustada laastu väljaviskeava kiire ummistumise.

Ainult laitmatu kvaliteediga höövliterad tagavad hea lõikejõudluse ja säästavad elektrilist tööriista.

Integreeritud seisutald (32) võimaldab ka hööveldamistoimingu jätkamist selle katkestamise järel töödeldava detaili suvalises kohas:

- Asetage allapööratud seisutallaga elektriline tööriist töödeldavale detailile kohta, kus tahate töötlemist jätkata.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Kandke tugisurve eesmisele höövlitallale ja lükake elektrilist tööriista aeglaselt edasi (➊). Seisutald pööratakse sealjuures üles (➋), nii et höövlitalla tagumine osa toetub jälle töödeldavale detailile.
- Juhtige elektriline tööriist ühtlase ettenihkega üle töödeldava pinna (➌).

##

Eesmises höövlitallas olevad V-sooned võimaldavad töödeldava detaili servi kiiresti ja lihtsalt faasida. Kasutage soovitud faasilaiusele vastavat V‑soont. Asetage selleks höövel V-soonega töödeldava detaili servale ja juhtige seda piki serva.

| Kasutatud soon | Mõõt a (mm)
puudub | 0–2,5
väike | 1,5–4,0
keskmine | 2,0–4,5
suur | 3,0–5,5

##

Kinnitage paralleeltugi (24) kinnituskruvi (27) abil elektrilisele tööriistale. Paigaldage elektrilisele tööriistale vastavalt kasutusotstarbele valtsi sügavuspiirik (31) kinnituskruviga (30).

Keerake lahti fikseerimismutter (26) ja seadke soovitud valtsi laius skaalaga (25). Keerake fikseerimismutter (26) jälle kinni.

Seadke valtsi sügavuse piirikuga (31) soovitud valtsisügavus.

Hööveldage mitu korda, kuni valtsi soovitud sügavus on saavutatud. Avaldage höövlile külgsurvet.