# Műszaki adatok

Gyalu |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Névleges feszültség | V | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 14000
Fogásmélység | mm | 0–2,6
Falcolás mélysége | mm | 0–9
Max. gyalulási szélesség | mm | 82
Tömeg az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerintB) | kg | 2,6–3,7
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 … +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20–25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.