# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องไสไม้ |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 EB5 0..‎
แรงดันไฟพิกัด | โวลท์ | 18
ความเร็วรอบเดินเบาA) | นาที–1 | 14,000
ความลึกในการไส | มม. | 0–2.6
ความลึกของบังใบ | มม. | 0–9
ความกว้างในการไสสูงสุด | มม. | 82
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014B) | กก. | 2.6–3.7
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 … +50
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 18V… ProCORE18V…
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20−25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

C)

  สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac