# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Skrbite za čistočo električnega orodja in pre‌zra‌čevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.

Odlagalni nastavek (32) mora biti ves čas prosto pomičen in redno ga je treba čistiti.

Pri izrabljenih drsnih grafitih se električno orodje samodejno izklopi. Za vzdrževalna dela je treba električno orodje poslati naši servisni službi, naslove lahko najdete v odstavku „Servisna služba in svetovanje glede uporabnikom“.

## Menjava pogonskega jermena (glejte slike Q−R)

Vijak (8) popolnoma odvijte in odstranite pokrov jermena (9). Odstranjevanje obrabljenega pogonskega jermena (33).

Pred vgradnjo novega pogonskega jermena (33) očistite obe jermenski kolesi (34) in (35).

Nov pogonski jermen (33) najprej položite na manjše pogonsko kolo (35) in nato pogonski jermen (33) med ročnim vrtenjem namestite na večje pogonsko kolo (34).

Pazite na to, da pogonski jermen (33) namestite natančno v zareze na pogonskih kolesih (34) oz. (35).

Namestite pokrov jermena (9) in zategnite vijak (8).