# Thay Lưỡi Cac-bua (TC)

- Thận trọng khi thay lưỡi bào. Không chạm vào cạnh cắt của lưỡi bào. Có nguy cơ bị thương tích do cạnh cắt sắc bén của lưỡi bào gây ra.

Chỉ sử dụng lưỡi bào thép gió HM/TC Bosch chính hãng.

Lưỡi bào thép gió bằng kim loại cứng (HM/TC) có 2 cạnh cắt, và có thể chuyển đổi qua lại được. Nếu cả hai cạnh cắt đều cùn, cần phải thay lưỡi bào (23). Lưỡi bào thép gió HM/TC không nên mài cho bén lại.

## Tháo Lưỡi bào (xem Hình G–H)

- Để sử dụng hoặc thay thế lưỡi bào, hãy xoay tang trống dao (16) cho đến khi vấu kẹp (15) nằm song song với khuôn đế máy bào (11).
- Nới lỏng 3 vít bắt khoảng 1-2 vòng (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13). Không được tháo vấu kẹp (15) ra.
- Xoay tang trống dao một chút và đẩy lưỡi bào bằng một mẩu gỗ (23) ra khỏi tang trống dao (16).
- Xoay tang trống dao 180° và tháo lưỡi bào thứ 2.

## Lắp lưỡi bào (xem Hình I–J)

Rãnh dẫn hướng của lưỡi bào luôn luôn đảm bảo giữ không đổi chiều cao đã điều chỉnh hay khi đổi cạnh.

Nếu cần, hãy vệ sinh đế cắm dao trong tang trống dao (16) và lưỡi bào (23).

Lưu ý lắp lưỡi dao sao cho lưỡi dao nằm hoàn hảo trong rãnh lắp của tang trống dao (16).

Lưỡi bào phải được lắp và căn chỉnh chính giữa khuôn đế máy bào (11). Tiếp theo, xiết chặt 3 vít bắt (14) bằng chìa vặn gia lực đầu bằng (13). Tuân thủ thứ tự xiết (①②③) cho sẵn trên vấu kẹp (15).

Lưu ý: Kiểm tra độ chặt của các vít bắt trước khi vận hành dụng cụ (14). Xoay tang trống dao (16) bằng tay và đảm bảo rằng lưỡi bào không chạm vào bất cứ thứ gì.