# Menjava skobeljnih nožev iz karbidne trdine/volframovega karbida

- Bodite previdni pri menjavi skobeljnega noža. Skobeljnih nožev ne prijemajte za rezalne robove. Na ostrih rezilnih robovih se lahko poškodujete.

Uporabljajte le originalne nože skobeljnika HM/TC podjetja Bosch.

Skobeljni noži iz karbidne trdine (HM/TC) imajo 2 rezili in jih lahko obračate. Če sta oba rezalna robova topa, je treba skobeljne nože (23) zamenjati. Skobeljnega noža iz karbidne trdine (HM/TC) ni dovoljeno naknadno ostriti.

## Odstranjevanje skobeljnega noža (glejte slike G–H)

- Za obračanje ali zamenjavo skobeljnega noža vrtite glavo (16), dokler ni vpenjalna čeljust (15) vzporedna s podplatom skobeljnika (11).
- Tri pritrdilne vijake (14) s ključem Torx (13) odvijte za pribl. 1–2 obrata. Vpenjalne čeljusti (15) ni treba sneti.
- Rahlo zavrtite glavo noža in s kosom lesa skobeljni nož (23) s strani potisnite iz glave noža (16).
- Glavo noža obrnite za 180° in demontirajte 2. skobeljni nož.

## Namestitev skobeljnega noža (glejte slike I–J)

Z vodilnim utorom noža skobeljnika se pri menjavi oz. obračanju lahko vedno zagotavlja enakomerna nastavitev višine.

Po potrebi očistite ležišče noža v glavi noža (16) in skobeljni nož (23).

Pri vgradnji skobeljnega noža se prepričajte, da je nož brezhibno nameščen v vpenjalno vodilo glave noža (16).

Skobeljni nož je treba vgraditi in poravnati sredinsko glede na podplat skobeljnika (11). Nato 3 pritrdilne vijake (14) zategnite s ključem Torx (13). Pri tem upoštevajte na vpenjalni čeljusti (15) naveden vrstni red zategovanja (①②③).

Opomba: pred zagonom se prepričajte, da so pritrdilni vijaki (14) dobro zategnjeni. zavrtite glavo noža (16) in se prepričajte, da se skobeljni noži ničesar ne dotikajo.