# کاربرد ابزارهای تجهیز

## تعویض از HSS به HM/TC

توسط تبدیل HM/TC می توان یک تیغه اره مجهز به HSS را با یک تیغه اره مجهز به HM/TC تعویض کرد.

- هر 3 پیچ اتصال (14) را بوسیله ی آچار آلن ستاره ای(13) بیرون بکشید و فک گیره (15) را بردارید.
- گیره نگهدارنده (19) را همراه با تیغه رنده (18) از سر تیغه (16) یا از شیار راهنما (17) بیرون بکشید.
- پیچها (20) را بردارید.
- گیره نگهدارنده (19) و تبدیل (37) را در خطکش تنظیم(22) قرار دهید. گیره نگهدارنده (19) بایستی در شیار واقع بر خطکش تنظیم قرار گیرد (رجوع کنید به تصویر S).
- تیغه رنده HM/TC(23) را از کنار به داخل تبدیل (37) برانید. زوار روی تبدیل (37) بایستی در این حین روی تیغه رنده HM/TC جا بیافتد (رجوع کنید به تصویرS).
- پیچها (20) را سفت کنید.
- گیره نگهدارنده (19) را همراه با تبدیل (37) و تیغه رنده (18) در سر تیغه (16) یا شیار راهنما (17) قرار دهید.
- فک گیره (15) را قرار دهید و پیچهای اتصال (14) را شُل بپیچانید.
- باید تیغه ی رنده در وسط کف رنده (11) قرار گیرد و تراز شود. سپس هر 3 پیچهای اتصال (14) را با آچار آلن ستاره ای (13) سفت کنید. در این حین روی فک گیره (15) ترتیب سفت کردن (①②③) را رعایت کنید.

## تعویض از HM/TC به HSS

تیغه رنده های مجهز به HM/TC را می توان با تیغه های HSS عوض کرد.

- هر 3 پیچ اتصال (14) را بوسیله ی آچار آلن ستاره ای(13) بیرون بکشید و فک گیره (15) را بردارید.
- گیره نگهدارنده (19) را همراه با تیغه رنده (18) یا تبدیل HM/TC (37) از سر تیغه (16) بیرون بکشید.
- پیچها (20) را بردارید.
- تیغه رنده مونتاژی HSS رجوع کنید به نصب تیغه رنده (رجوع کنید به تصاویر E–F) را نصب و آن را وسط کف رنده (11) تراز کنید.
- فک گیره (15) را قرار دهید و هر 3 پیچ اتصال (14) را بوسیله ی آچار آلن ستاره ای (13) محکم کنید. در این حین روی فک گیره (15) ترتیب سفت کردن (①②③) را رعایت کنید.