# Uvedenie do prevádzky

## Nastavenie hĺbky záberu

Otočným gombíkom (2) môžete plynule nastavovať hĺbku záberu od 0–2,6 mm podľa stupnice hĺbky záberu (1) (delenie stupnice = 0,1 mm).

## Zapnutie/vypnutie

- Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by ste pustili rukoväť.

Na uvedenie elektrického náradia do prevádzky stlačte najprv blokovanie zapínania (4) a potom stlačte vypínač (5) a držte ho stlačený.

Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (5).

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (5) nedá zaaretovať, ale sa musí počas prevádzky stále stláčať.