# تغيير سكين السحج HSS‏

- احترس عند استبدال سكاكين السحج. لا تلمس سكاكين السحج من حواف القطع. قد تصاب بجروح من جراء حواف القطع الحادة.

##

- لاستبدال سكاكين السحج، أدر رأس السكين (16) إلی أن تتوازی قطعة القمط (15) مع نعل المسحاج (11).
- قم بفك لوالب التثبيت الثلاثة (14) باستخدام مفتاح الربط الصندوقي ذو المقبض على شكل حرف T (13) وانزع قطعة القمط (15).
- ادفع مشبك التثبيت (19) مع سكين السحج (18) إلی خارج رأس السكين (16) أو الحز الدليلي (17).
- أدر رأس السكين بزاوية 180° واخلع سكين السحج الثانية.

إرشاد: أخرج مشبك التثبيت (19) قبل استبدال أو إعادة شحذ سكاكين السحج من خلال حل لولب التثبيت (20).

##

باستخدام جهاز الشحذ (21) (توابع) وحجر الشحذ المتداول في الأسواق، يمكنك إعادة شحذ سكاكين السحج HSS المستهلكة أو الثالمة.

ركب سكينتي السحج في تجهيزة الشحذ وثبتهما بواسطة اللولب المجنح. احرص علی دفع سكينتي السحج إلی الداخل حتی المصادمة.

حرك السكينتين المركبتين في تجهيزة الشحذ بضغط خفيف عبر حجر الجلخ.

إرشاد: يمكن إعادة شحذ سكاكين السحج بحد أقصى 6 مم وبحد أدنى للعرض 23 مم. بعد ذلك، يجب استبدال سكنتي السحج.

##

قبل إعادة تركيب سكاكين السحج الجديدة أو التي تم إعادة شحذها، قم بتنظيف رأس السكين (16) وعند الضرورة سكين السحج (18) ومشبك التثبيت (19). نظف سكاكين السحج شديدة التصمغ بواسطة الكحول أو النفط.

إرشاد: يجب ضبط الارتفاع الصحيح لسكاكين السحج الجديدة أو التي تم إعادة شحذها دائما قبل تركيبها.

يتم استخدام مقياس الضبط (22) (التوابع) لضبط ارتفاع سكاكين السحج. ضع سكين السحج (18) ومشبك التثبيت (19) علی مقياس الضبط. احرص علی تعشيق مشبك التثبيت (19) في الحز المخصص لذلك. اضغط سكين السحج (18) نحو اتجاه المصادم وثبت مشبك التثبيت (19) في هذا الوضع بواسطة لولب التثبيت (20). وبذلك يتم التوصل إلی ضبط الارتفاع الصحيح بشكل أوتوماتيكي.

ينبغي تركيب سكين السحج ومحاذاته في منتصف نعل المسحاج (11). ثم أحكم ربط لوالب التثبيت الثلاثة (14) باستخدام مفتاح الربط الصندوقي ذو المقبض على شكل حرف T (13). أثناء القيام بذلك، حافظ على ترتيب الشد الصحيح (①②③) المذكور على قطعة القمط (15).

إرشاد: تأكد من ثبات لوالب التثبيت (14) قبل التشغيل. أدر رأس السكين (16) يدويا، وتأكد من عدم احتكاك سكاكين السحج بأي شيء.