# Instalaţia de aspirare a prafului/aşchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de mate‌riale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale şi metal pot fi dăunătoare sănătăţii. Atingerea sau inspi‌rarea acestor pulberi poate provoca reacţii a‌lergice şi/sau îmbolnăvirile căilor respira‌torii ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în apropiere.
Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinaţie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanţe de protecţie a lemnului). Materialele care conţin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialişti.

- Folosiţi pe cât posibil o instalaţie de aspirare a prafului adecvată pentru materialul prelucrat.
- Asiguraţi buna ventilaţie a locului de muncă.
- Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecţie a respiraţiei având clasa de filtrare P2.

Respectaţi prescripţiile din ţara dumnea‌voastră referitoare la materialele de pre‌lucrat.

- Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

Curăţaţi cu regularitate orificiul de eliminare a aşchiilor (3). Pentru curăţarea unui orificiu de eliminare a aşchiilor înfundat, utilizaţi o sculă corespunzătoare, de exemplu, o bucată de lemn, aer comprimat etc.

- Nu introduceţi mâinile în orificiul de eliminare aşchii. Vă puteţi răni din cauza pieselor care se rotesc.

Pentru asigurarea unei aspirări optime, utilizaţi întotdeauna o instalaţie exterioară de aspirare a prafului sau un sac de colectare a prafului/aşchiilor.

##

Pe ambele opriţi ale orificiului de eliminare a aşchiilor poate fi fixat un furtun de aspirare (Ø 35 mm) (28) (accesoriu).

Racordaţi furtunul de aspirare (28) la un aspirator (accesoriu). La sfârşitul acestor instrucţiuni este disponibilă o prezentare generală a diferitelor aspiratoare adecvate pentru racordare.

Aspiratorul de praf trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiţi un aspirator special.

##

În cazul unor lucrări de mai mică anvergură, puteţi racorda sacul de colectare a prafului/aşchiilor (accesoriu) (29). Fixaţi ferm ştuţul pentru sacul de colectare a prafului în orificiul de eliminare a aşchiilor (3). Goliţi din timp sacul de colectare a prafului/aşchiilor (29) pentru a asigura o capacitate optimă de colectare a prafului.

##

Cu ajutorul pârghiei de inversare (10), orificiul de eliminare a aşchiilor (3) poate fi comutat spre dreapta sau spre stânga. Apăsaţi întotdeauna pârghia de inversare (10) până când se fixează în poziţia de capăt. Direcţia de eliminare a aşchiilor aleasă este indicată de săgeata de pe pârghia de inversare (10).