# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz elektroinstrumenta

Ja elektroinstruments ir ieslēgts, uz elektroinstrumenta esošais akumulatora uzlādes līmeņa indikators rāda vēl atlikušo akumulatora uzlādes līmeni vai pārslodzi.

LED | Uzlādes līmenis
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 60–100%
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED diodes | 30–60%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode | 5–30%
Mirgo 1 zaļa LED diode | 0–5%

LED | Nozīme
--- | ---
Mirgo 3 gaismas diodes | Pārslodzes aizsardzība ir aktivizējusi
Mirgo vidējās LED gaismas | Akumulatora temperatūra pārsniedzot elektroinstrumenta darbības temperatūras un/vai temperatūras aizsardzības diapazonu ir izraisījusi